1/ Établissement d’une communication orientée connexion :


Mon adresse IP: 192.168.1.142

L’adresse IP de l’UQAR : 132.215.7.5

Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel

Description générée automatiquement

Isolation d’une communication :



Numéro de séquence :

SYN (client): 0

SYN-ACK (serveur): 0

ACK (client): 1

Numéro d’acquittement :

SYN (client): /

SYN-ACK (serveur): 1

ACK (client): 1

